IOT Vega Admin Tool 

Установка:
* Разместите папку Admin Tool в директории вашего сайта. 
* В папке Admin Tool откройте для редактирования файл config.js и исправьте адрес WebSocket на адрес вашего сетевого сервера. Этот адрес будет являться адресом WebSocket соединения по умолчанию.
* Готово

Настройки:
Для настройки admin tool необходимо открыть в текстовом редакторе файл config.js и отредактировать. Доступны следующие настройки:
- address_ws
	address_ws это адрес websocket Iot Vega Server. 
- demo_user
	demo_user показывать или не показывать кнопку демо пользователь на панели авторизации. 
	Допустимы значения:
		true - показывать
		false - скрыть
	Демо пользователем считается пользователь с логином "demo" и паролем "demo". Демо пользователь по умолчанию отсутствует на сервере, его нужно заводить самостоятельно.
- select_server
	select_server показывать или не показывать выбор websocket сервера на панели авторизации (Кнопка с шестеренками). 
	Допустимы значения:
		true - показывать
		false - скрыть
	select_server по умолчанию имеет значение false
- stock_address_ws 
	stock_address_ws набор адресов websocket серверов для быстрой смены соединений. 	
	Допустимы значения:
		Массив с адресами ws
	Если select_server имеет значение true и stock_address_ws активный параметр с допустимыми значениями, появляется возможность быстрой смены адреса для соединения.
	страница авторизации -> Кнопка с шестеренками -> двойное нажатие мыши на индикаторе соединения (антенка)
- map_tiles_leaflet - источник карт
- betar_mode
	betar_mode включает режим дополнительных возможностей для работы с оборудованием Бетар.
		true - включить
		false - выключить
		По умолчанию false;
- old_api
	old_api включает режим работы со старой ревизией api
		21- 21 ревизия и старее
		false - выключить
		По умолчанию false;

ООО «Вега-Абсолют» 09.04.2021